<definition hotspot_x="15" hotspot_y="26" orientation="dyyy" height="50" type="element" link_type="simple" width="30" version="0.5">
    <uuid uuid="{3845b80f-07c8-4ea0-be06-c3f164ab5915}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Socle de prise de courant (puissance) avec
transformateur de séparation</name>
        <name lang="pl">Gniazdo z transformatorem separacyjnym</name>
        <name lang="cs">Zásuvka s oddělovacím transformátorem</name>
        <name lang="ar">قاعدة مقبس تيّار (قدرة) مع محوّل عزل</name>
        <name lang="el">Ρευματοδότης με μετασχημαστιστή απομόνωσης</name>
        <name lang="it">Presa con trasformatore d’isolamento</name>
        <name lang="de">Steckdose mit Trenntrafo</name>
        <name lang="en"> Socket outlet (power) with isolating transformer</name>
        <name lang="nl">wandcontactdoos met transformator</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 11-13-08</informations>
    <description>
        <input x="5" rotate="true" size="9" text="_" y="-15.45" tagg="label"/>
        <circle x="-10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" diameter="20" antialias="true" y="-10"/>
        <arc x="-10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" height="20" antialias="true" start="-180" y="0" angle="-180" width="20"/>
        <line end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-10" antialias="false" y2="-20" end1="none" x2="0" length1="1.5" x1="0"/>
        <terminal x="0" orientation="n" y="-20"/>
    </description>
</definition>
